MIPS16 PIPELINE

* Nu au fost necesare modificari particulare pentru cele 4 instructiuni implementate(sra,xor,ori,andi).
* Toate elementele sunt functionale si nu exista erori in codul VDHL.
* Am testat pe placuta programul fara hazarduri si functioneaza ok, se executa bucla bine si rezultatele finale sunt calculate bine.